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                                                                                   (Раздел несчастные случаи)

Уроки, извлеченные по результатам расследований несчастных случаев на опасных производственных объектах в сфере деятельности Отдела 
по надзору за подъемными сооружениями по Московской области 
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2024 год
Групповой несчастный случай.
Обстоятельства несчастного случая:
28 августа 2024 г. при производстве монтажных работ краном-манипулятором КММ-2076-012, зав. № 0167, принадлежащим 
ООО «Трансстроймеханизация», произошел групповой несчастный случай (падение люльки). 
Причины группового несчастного случая:

Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов оборудования, спец- и автотранспорта, самоходных машин 
и механизмов выразившиеся в разрушении диэлектрического переходника быстросъемного крепления, установленного на оголовке стрелы крана-манипулятора, повлекшего отрыв пассажирской подъемной платформы от оголовка стрелы краноманипуляторной установки.

Сопутствующая причина: Несовершенство технологического процесса в том числе: отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.  
Уроки, извлеченные из группового несчастного случая по результатам расследования:
1. Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

2. Работники опасного производственного объекта обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности.

3. Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС 
в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования 
и ремонта. В этих целях должны быть разработаны и утверждены журналы, программы, графики выполнения планово-предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки и складирования, должностные инструкции для инженерно-технических работников, а также производственные инструкции для персонала, 
на основе паспорта, руководства(инструкции)по эксплуатации конкретного ПС, 
с учетом особенностей технологических процессов, установленных проектной 
и технологической документацией.

4. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС обязан обеспечить контроль за соблюдение работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности; обеспечивает контроль за наличием на местах производства работ 
с применением ПС технологических карт на производство работ.
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