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                                                                                   (Раздел несчастные случаи)

Уроки, извлеченные по результатам расследований несчастных случаев на опасных производственных объектах в сфере деятельности Отдела 
по надзору за подъемными сооружениями по Московской области 
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Тяжелый несчастный случай.
Обстоятельства несчастного случая:
22 сентября 2025 г. на Заводе железобетонных и металлических конструкций г. Коломна СМТ «Стройиндустрия» - филиал АО «РЖДстрой» произошел тяжелый несчастный случай на мостовом кране – формовщику зажало ногу между неподвижно стоящей формой СВМ и формой, перемещаемой краном КМЭ г/п 16.0/3,2 для установки на место распалубки ПАГ-18.
По результатам проведенного расследования были выявлены причины несчастного случая.

1. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:

- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте;
- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность.

Уроки, извлеченные из тяжелого несчастного случая по результатам расследования:
1. Работники опасного производственного объекта обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности.

2. Организация, эксплуатирующая ОПО с ПС должна утвердить внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации 
из числа ее аттестованных инженерно-технических работников: ответственного 
за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. Эксплуатирующая организация не должна допускать подъемное сооружение в работу, если 
при проверке установлено, что: не назначен хотя бы один из следующих инженерно-технических работников: ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

3. Начальник смены обязан обеспечить контроль за соблюдением работниками требования правил, норм, инструкций по охране труда.

4. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках должны выполняться 
по технологическим картам.

5. При работе с подъемно-транспортными механизмами нужно соблюдать следующие требования безопасности: перед подачей сигнала о подъеме отойти 
от груза в сторону, не придерживать груз, цепи и тросы руками; при опускании груза отступать от него, чтобы ступни ног не оказались под грузом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться под изделием во время его перемещения 
и обработкой мастикой.
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