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                                                                                   (Раздел несчастные случаи)

Уроки, извлеченные по результатам расследований несчастных случаев на опасных производственных объектах в сфере деятельности Отдела 
по надзору за подъемными сооружениями по Московской области 
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Тяжелый несчастный случай.
Обстоятельства несчастного случая:
5 марта 2026 г. в Загорском трубном заводе (АО «ЗТЗ») произошел тяжелый несчастный случай – при перемещении листа козловым краном бригадир 
на участке основного производства АО «ЗТЗ» получил закрытую травму живота. 
По результатам проведенного расследования были выявлены причины несчастного случая:

1. Несовершенство технологического процесса, выразившиеся 
в отсутствии мероприятий по безопасному производству работ с применением подъёмных сооружений, использующих электромагниты, в разработанной 
и утвержденной технологической карте на погрузочно-разгрузочные работы 
от 29.12.2020 № 0920/1201-ТК;

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившая 
в необеспечении функционирования системы производственного контроля 
на опасном производственном объекте.
Уроки, извлеченные из тяжелого несчастного случая по результатам расследования:
1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и осуществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

2. Работник, на которого возложены функции лица, ответственного 
за осуществление производственного контроля, обязан: организовывать 
и проводить проверки состояния промышленной безопасности.
3. Работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производятся под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

4. Не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в зоне перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или электромагнитом. Персонал, выполняющий работы в месте производства работ такими кранами, может допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как грейфер или электромагнит будет опущен 
на землю, при этом напряжение с электромагнита должно быть снято. Места производства работ ПС, оснащенных грейфером или электромагнитом, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

5. При производстве работ крановщику запрещается: поднимать 
и кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана. Если крановщик не знает массы груза, то он должен получить сведения (в письменном виде) о ней у инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

6. Работа по перемещению груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производится под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

7. При производстве работ крановщику запрещается: передавать управление краном лицам, не имеющим на это прав, и крановщикам, 
не назначенных приказом по Обществу и не допущенных распоряжением по цеху, а также допускать к самостоятельному управлению краном учеников и стажеров без контроля за их действиями.
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