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                                                                                                        (Раздел аварии)

Уроки, извлеченные по результатам технических расследований аварий на опасных производственных объектах в сфере деятельности Отдела 
по надзору за подъемными сооружениями по Московской области 

Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2026 год
Авария козлового крана
Обстоятельства аварии:
20.07.2026 в ООО «ДМЦ» при приемке рулонного проката козловым краном произошел разрыв металлоконструкции в середине моста крана в результате чего произошло падение крана. При падении крана машинист крана выпал из кабины, упав на полуприцеп автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью. 
Причинами аварии явилось:

Технической причиной произошедшей аварии явилось – разрушение верхнего пояса пролетного строения, обусловленное наличием трещин усталостного характера в сварном соединении фланца с трубчатым элементом верхнего пояса пролетного строения
Организационными причинами аварии явилось:
-
Несоблюдение инженерно-техническими работниками и обслуживающим персоналом ООО «ДМЦ» требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

-
 Несоблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020г. № 461.

-
 Несоблюдение требований должностных и производственных инструкций.

-
 Несоблюдение требований паспортной группы режима работы мостового крана, указанной в паспорте и руководстве по эксплуатации мостового крана МККС 32, зав. № 186.
Уроки, извлеченные из аварии по результатам технического расследования:

· Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
· Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования: не эксплуатировать ПС с неработоспособными ограничителями, указателями и регистраторами.
· До начала работы машинист крана должен ознакомиться с проектом производства работ (ППР) и технологическими картами (ТК) (под роспись), 
с руководством по эксплуатации крана (под роспись), с записями в вахтенном журнале, провести приемку крана, убедиться в исправности всех механизмов, металлоконструкций, узлов и других частей крана, а также рельсового пути Прежде чем приступить к работе, крановщик должен получить ключ-марку 
у специалиста, с росписью в журнале регистрации выдачи  ключ-марок 
(с указанием времени и даты), ознакомиться с записями  в вахтенном журнале крана и произвести приемку крана, убедившись  в исправности его и подкранового пути.

· Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и осуществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности.

· Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС 
в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования 
и ремонта.

· ИТР, ответственный за безопасное производство работ с применением 
ПС обязан: следить за выполнением крановщиками, операторами, (машинистами) 
и стропальщиками производственных инструкций, ППР, и технологических карт; не допускать в работу ПС при отсутствии в путевом листе и вахтенном журнале записи о его исправности.
· При осмотре приборов безопасности инженерно-технический работник, ответственный за содержание подъемны сооружений в работоспособном состоянии обязан проверить: установку и работоспособность в соответствии 
с требованиями паспорта ПС, эксплуатационной документации на прибор безопасности; проверить наличие пломбы на ограничителях, указателях 
и регистраторах.
· ИТР, ответственный за содержание подъемных сооружений 
в работоспособном состоянии, не должен допускать их в работу при неисправности приборов и устройств безопасности.
· ИТР, ответственный за осуществление ПК при эксплуатации ПС, должен осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов 
и правил в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, при выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать обязательные для выполнения предписания по устранению нарушений 
и контролировать их выполнение, а также контролировать выполнение предписаний, выданных государственными надзорными органами»; проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации ПС.
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