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Центральное управление Ростехнадзора
Аварийность и травматизм при эксплуатации подъемных сооружений 
Под контролем (надзором) Центрального управления Ростехнадзора 
(далее – Управление) находится более 7000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекта (ОПО) и опасные объекты, на которых установлены подъемные сооружения.

На поднадзорных предприятиях эксплуатируется более 97 тысяч подъемных сооружений, из них: 15809 грузоподъемных кранов, 
2569 подъемников (вышек), 92 канатные дороги, 76894 лифтов, 
1455 эскалаторов, 268 пассажирских конвейеров, 458 платформ подъемных 
для инвалидов и 2 фуникулера.

Рассмотрим случаи аварийности и травматизма на поднадзорных Управлению объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения.
22 сентября 2025 г. на Заводе железобетонных и металлических конструкций г. Коломна СМТ «Стройиндустрия» - филиал АО «РЖДстрой» произошел тяжелый несчастный случай на мостовом кране – формовщику зажало ногу между неподвижно стоящей формой СВМ и формой, перемещаемой краном КМЭ г/п 16.0/3,2 для установки на место распалубки ПАГ-18.
Управлением была создана комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая.
В ходе расследования было выявлено, что:

- главный инженер (лицо, ответственное за осуществление производственного контроля на заводе ЖБ и МК г. Коломна СМТ «Стройиндустрия») при проведении проверок на опасном производственном объекте не выявил нарушения требований промышленной безопасности, 
а именно: ИТР, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; ИТР, ответственный за безопасное производство работ 
с применением ПС и ИТР, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии не аттестованы в области промышленной безопасности.
- начальник смены не обеспечил контроль за соблюдением работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда;


- формовщик изделий и конструкций (стропальщик) не убедился 
в отсутствии посторонних людей в опасной зоне работы мостового крана и дал команду крановщику на перемещение груза;

- формовщик железобетонных изделий и конструкций 5 разряда (пострадавший) находился в опасной зоне во время перемещения груза мостовым краном.

По результатам проведенного расследования были выявлены причины несчастного случая.

1. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:

- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте;
- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность.

По итогам расследования разработан перечень мероприятий 
по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, установлены сроки.

3 января 2026 г. в г. Домодедово Московской области 
в ООО «Управляющая компания ДЭЗ «Капитал» произошла авария 
на пассажирском лифте в результате разрушения болтового соединения 
и последующего прокручивания канатоведущего шкива на тихоходном валу редуктора лебёдки. В следствии чего произошло неконтролируемое движение кабины вверх с находящимся в ней пассажиром.

Управлением проведено расследование аварии, определены ее причины, установлены ответственные лица за допущенные нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах № 1744, назначены мероприятия по устранению причин аварии.

Технической причиной произошедшей аварии явилось:

–
разрушение болтового соединения крепления канатоведущего шкива 
к тихоходному валу редуктора лебедки. 
Организационными причинами аварии явилось:

–
не выявление дефекта монтажа и несоответствия документации 
в процессе полного технического освидетельствования лифта перед вводом 
в эксплуатацию;

–
отсутствие в технической документации завода-изготовителя 
АО «ЩЛЗ» и в паспорте лифта данных о классе прочности болтов крепления канатоведущего шкива;

–
отсутствие у электромеханика по лифтам свидетельства 
о подтверждении квалификации в качестве Электромеханика по лифтам, 
в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

–
непроведение, ответственными сотрудниками ООО «МИЭЛ», технического обслуживания лифта в соответствии с руководством 
по эксплуатации завода – изготовителя;

–
не обеспечение в полной мере контроля проведения технического обслуживания лифта;

–
на момент аварии отсутствие у лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, свидетельства о квалификации «Специалист 
по организации эксплуатации лифтов».
В целях недопущения повторения аварийных ситуаций комиссией разработан перечень мероприятий, исполнение взято на контроль.
8 февраля 2026 г. в г. Жуковский Московской области 
в ООО «УК «ПАРК-СИТИ» произошла авария на пассажирском лифте 
в результате отказа тормозного устройства главного привода, не обеспечившего остановку кабины при потере питающих фаз электродвигателя главного привода вследствии чего произошло неконтролируемое движение кабины вверх с находящимся в ней пассажиром.
Управлением было проведено расследование и выявлены причины аварии.

Техническими причинами аварии явилось:

- отсутствие масла в буферах противовеса и кабины;

- неисправность тормозного устройства;

- износ контакторов 4КМ1, 4КМ2, 4КМ3;

- загрязнение тормозного узла;

- отсутствие выключателей контроля тормоза.

Организационными причинами аварии явилось:

- непроведение в полном объеме технического обслуживания лифта 
в соответствии с Руководством по эксплуатации завода – изготовителя;
- отсутствие у электромеханика по АО лифтов свидетельства 
о подтверждении квалификации в качестве Электромеханика по лифтам, 
в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- не в полной мере обеспечен контроль проведения технического обслуживания и аварийно-технического обслуживания лифта;
- на момент аварии отсутствие у лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта, свидетельства о квалификации «Специалист 
по организации эксплуатации лифтов».
Материалы переданы в правоохранительные органы. В целях недопущения повторения аварийных ситуаций комиссией разработан перечень мероприятий. Исполнение предписания об устранении нарушений взято на контроль.
5 марта 2026 г. в Загорском трубном заводе (АО «ЗТЗ») произошел тяжелый несчастный случай – при перемещении листа козловым краном бригадир на участке основного производства АО «ЗТЗ» получил закрытую травму живота. 
Управлением была создана комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая.

В ходе расследования было установлено следующее:

- при осуществлении производственного контроля не выявлены нарушения в области промышленной безопасности, а именно: отсутствие мероприятий 
по безопасному производству работ с применением подъёмных сооружений, использующих электромагниты, в разработанной и утвержденной технологической карте на погрузочно-разгрузочные работы от 29.12.2020 
№ 0920/1201-ТК; 

- недостатки в организации и проведении подготовки работников 
по охране труда в том числе: не проведение обучения и проверки знаний охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, а также стажировки в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством по охране труда.
По результатам проведенного расследования были выявлены причины несчастного случая:

1. Несовершенство технологического процесса, выразившиеся 
в отсутствии мероприятий по безопасному производству работ с применением подъёмных сооружений, использующих электромагниты, в разработанной 
и утвержденной технологической карте на погрузочно-разгрузочные работы 
от 29.12.2020 № 0920/1201-ТК;
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившая 
в необеспечении функционирования системы производственного контроля 
на опасном производственном объекте.

По итогам расследования разработан перечень мероприятий 
по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, установлены сроки.

Наибольшее число аварий и несчастных случаев происходит 
при эксплуатации грузоподъемных кранов, преимущественно башенных кранов. По причине отнесения подъемных сооружений к объектам с низким риском возникновения аварии при эксплуатации опасного производственного объекта (IV класс опасности), осуществление государственного надзора за ними предусмотрено только путём мониторинга информации, поступающей 
из СМИ или от граждан, без проведения плановых проверок, поэтому объективно оценить состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов затруднительно. В отсутствие должного надзора 
за подъемными сооружениями, эксплуатирующие организации не в полной мере исполняют требования промышленной безопасности.
Анализ причин аварий и несчастных случаев за последние несколько 
лет показывает, что основными причинами их возникновения является следующее:

· несоблюдение пострадавшими требований охраны труда 
и промышленной безопасности;

· не соблюдение трудовой и производственной дисциплины, низкая квалификация рабочих;

· не обеспечение со стороны работодателей безопасных условий труда;

· осуществление производственного контроля на низком уровне;

· отсутствие контроля со стороны специалистов, ответственных
за безопасное производство работ, за соблюдением работниками производственных инструкций;

· эксплуатация неисправного подъемного сооружения;

· неудовлетворительная организация проведения осмотров, технического обслуживания, плановых и текущих ремонтов подъемных сооружений.
