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Доклад на тему: «Аварийность и травматизм при эксплуатации взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья,                        на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, химического комплекса и транспортирования опасных веществ»
Добрый день уважаемые коллеги!

Слайд 2 
В своём докладе я расскажу о состоянии аварийности и травматизма при эксплуатации взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья, на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, химического комплекса и транспортирования опасных веществ.
В 2025 году фиксировалось большое количество учетных случаев, вызванных внешним воздействием, как правило атакой беспилотных летательных аппаратов 
(далее – БПЛА). Такие случаи хотя и попадают первоначально в статистику аварийности                     и травматизма, снимаются с учета Ростехнадзора после проведения расследования, как                     не связанные с нарушением обязательных требований в области промышленной безопасности. 
Таким образом на данном совещании аварии вызванные внешним воздействием                          не будут рассматриваться.

Слайд 3
В 2025 году на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья (далее - объекты растительного сырья) событий аварийности не зарегистрировано (в 2024 г. – 1). 
В то же время зафиксирован рост смертельного травмирования: произошло 2 смертельных несчастных случая (в 2024 г. – 1), групповые несчастные случаи не допущены. При этом с 2023 года случаев травмирования работников на объектах растительного сырья в результате аварий не зафиксировано.
Все зарегистрированные события смертельного травматизма произошли в I-ом полугодии 2025 года на объектах растительного сырья III класса опасности                                                    и характеризуются следующими обстоятельствами.

Слайд 4
11.04.2025 на опасном производственном объекте (далее – ОПО) «Элеватор», эксплуатируемом ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» (Курская обл., р-н Касторенский)                    при проведении разгрузки на завальной яме автомобиль с подсолнечником опрокинулся                              и прижал работника к системе аспирации, который в результате получил травмы, несовместимые с жизнью 
Данный смертельный несчастный случай не связан с аварией или инцидентом на ОПО, однако в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации подлежит расследованию, которое проведено Верхне-Донским управлением Ростехнадзора                                   в установленном порядке. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, выданного ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», смерть пострадавшего наступила в результате множественных переломов шеи.
Основными организационно-техническими причинами несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, необеспечение контроля со стороны руководителей и ответственных должностных лиц подразделения организации за ходом выполнения работ.
 


Слайд 5
20.05.2025 несчастный случай со смертельным исходом произошел с работником подрядной организации ИП Утяшев А.А. на ОПО «Элеватор», эксплуатируемом ООО «ЗИРГАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» (Республика Башкортостан) при выполнении плановых ремонтных работ по демонтажу стяжки пола надсилосного этажа в силосном корпусе № 2. 
Расследованием установлено, что смертельное травмирование работника произошло в результате его падения внутрь силоса вместе с обломками, образовавшимися при пробивке технологических отверстий в ходе работ по демонтажу бетонной стяжки пола надсилосного этажа. Основной организационно-технической причиной явилось отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу (несоставление акта обследования, необеспечение безопасности работников при выполнении строительно-монтажных работ). Сопутствующими причинами стали нарушения в организации проведения подготовки работников по охране труда,                                         и неудовлетворительная организация обеспечения общего контроля за производством работ подрядной организации ИП Утяшев А.А. Расследования указанных событий проведены комиссиями соответствующих территориальных органов Ростехнадзора. Установлены виновные лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных документов, а также определены мероприятия по устранению выявленных причин.

Слайд 6
Анализ причинно-следственных связей зарегистрированных на объектах растительного сырья в 2025 году случаев смертельного травматизма свидетельствует                            о необходимости усиления контроля со стороны руководства и ответственных должностных лиц поднадзорных организаций, эксплуатирующих такие объекты,                                   за соблюдением требований промышленной безопасности при обслуживании и ремонте оборудования, а также при организации работ по защите персонала от травмирования, установленных, в том числе, федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденными приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331.

Слайд 7
Фотоматериалы по учетным событиям, произошедшим в 2025 году, приведены                            на слайде

Слайд 8
Рассмотрим аварии и несчастные случаи на объектах нефтехимической                                              и нефтегазоперерабатывающей промышленности, химического комплекса                                                и транспортирования опасных веществ.
03.03.2025 в г. Уфа на ОПО «Установка гидроочистки дизельного топлива» произошел хлопок в районе сепаратора на площади примерно 100 кв.м. с возгоранием. Пострадавших нет.
Технические причины аварии.
Пожар на установке Л-24-7 гидроочистка дизельного топлива цеха № 3 блока ЗГИ по ГКП ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» произошел в результате разгерметизации трубок секций аппарата воздушного охлаждения АВО поз. Х-18А зав. № 789, изготовленных из стали Ст3сп, в результате интенсивного коррозионного износа                                     с внутренней стороны трубок в следствии сероводородной коррозии при длительной эксплуатации, с последующим воспламенением образовавшейся газовоздушной смеси                          от открытого пламени горелок печи П-3.

Организационные причины аварии.
Внесение изменений в аппаратное оформление без внесения изменений в проектную документацию или документацию на техническое перевооружение, согласованную                                  с разработчиком проектной документации или с организацией, специализирующейся на проектировании аналогичных объектов, или при наличии положительного заключения экспертиз по проектной документации. Не надлежащее осуществление производственного контроля со стороны ответственных лиц филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» за безопасной эксплуатацией аппарата воздушного охлаждения АВО в части ведения технической документации, контроля за степенью коррозионного износа и срока службы.

Слайд 9
09.03.2025 в Оренбургской области на ОПО «Установка переработки конденсата» произошло возгорание в машинном зале установки переработки конденсата. Пострадавших нет.
Технические причины аварии
Неудовлетворительная эксплуатация центробежного насоса, выразившаяся                                  в отсутствие системы контроля за состоянием подшипников по температуре                                              с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящих в систему ПАЗ, которые срабатывают при этих значениях, в отсутствии системы контроля сигнализацией утечки уплотняющей жидкости.
Организационные причины аварии
Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов при эксплуатации центробежного насоса, выразившееся в не осуществлении производственного контроля                          в области промышленной безопасности, отсутствии технического руководства при техническом обслуживании и ремонтах центробежного насоса

Слайд 10
06.01.2026 в г. Уфа на ОПО «Топливное производство» в районе колонны К-5 установки АВТ-4 произошло загорание трубопровода III фракции, ориентировочно на площади 30 кв.м., установка АВТ-4 аварийно-остановлена. Пострадавших нет.
Технические причины аварии
Разгерметизация трубопровода из-за коррозионно-эроизионного износа стенки трубы при эксплуатации с параметрами превышающими паспортные значения с последующим самовоспламенением III фракции вакуумного газойля и на аппаратном дворе установки АВТ-4.
Организационные причины аварии
Не обеспечены безопасные условия эксплуатации и контроль работы технологического трубопровода, своевременность и качество проведения освидетельствований в области промышленной безопасности
Ненадлежащее осуществление производственного контроля, со стороны ответственных лиц эксплуатирующей организации за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов
Произведен монтаж в отсутствие проекта технологического трубопровода установки АВТ-4 с дальнейшей эксплуатации из материалов, не соответствующих требованиям, устойчивых в рабочих средах, и имеющие защитные покрытия, обеспечивающие стойкость к рабочим средам и исключающие контакт рабочих сред и основного материала технологического трубопровода.

Слайд 11
23.01.2026 На опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы п. Тикси» III класса опасности эксплуатируемом Государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», при производстве работ по перекачке топлива марки ТС-1 из резервуара № 3 (РВС-1000) на расходные резервуары РГС-25 для дальнейшей отгрузки в бензовозы произошел неконтролируемый выброс (разлив) опасных веществ (нефтепродуктов) по причине не выключения перекачивающего насоса.
Технические причины аварии.
Технической причиной аварии явилось отсутствие необходимых систем безопасности                       и контроля технологического процесса на ОПО «Площадка нефтебазы п. Тикси», что не позволило предотвратить перелив топлива и своевременно обнаружить аварийную ситуацию. В ходе расследования установлены следующие технические причины, непосредственно способствовавшие возникновению и развитию аварии:
- обвалование резервуарных площадок, в том числе резервуаров РГС-25 №№ 1, 2, было частично разрушено, а его герметичность в местах прохода технологических трубопроводов не обеспечивалась, что создало условия для свободного растекания топлива при переливе;
- отсутствовала проектная документация как на сами резервуары,                                                                так и на технологические трубопроводы, что исключало возможность оценки их безопасной эксплуатации;
- не проводилось техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуаров, отработавших нормативный срок службы, что не позволяло подтвердить возможность их дальнейшей эксплуатации;
- площадки хранения нефтепродуктов, не были оснащены средствами автоматического контроля утечек в обваловании, а также техническими средствами оповещения                                     об аварийных выбросах горючих паров или разливах, что сделало невозможным своевременное обнаружение разлива;
- освещение по периметру площадки опасного производственного объекта находилось                    в неработоспособном состоянии, что затрудняло визуальный контроль за оборудованием                       в темное время суток;
- насос, используемый для перекачки легковоспламеняющейся жидкости, не был оснащен блокировками, исключающими его работу при отсутствии перекачиваемой жидкости или при отклонении уровней в приемной и расходной емкостях от допустимых значений,                             а также средствами предупредительной сигнализации;
- отсутствовал утвержденный перечень срабатывания блокировок и сигнализации,                          что делало невозможным контроль за их работой;
- насосное оборудование применялось без надлежащего обоснования, а его эксплуатация велась при отсутствии необходимых приборов автоматизации;
- насосный агрегат не имел дистанционного отключения из помещения управления (операторной), что лишало персонал возможности оперативно остановить перекачку при возникновении нештатной ситуации.
Организационные причины аварии.
Организационной причиной аварии явилось системное неисполнение обязанностей                           по организации производственного контроля и обеспечению промышленной безопасности на ОПО «Площадка нефтебазы п. Тикси». Комиссией установлено, что эксплуатирующей организацией не были приняты достаточные меры для безопасного ведения технологических процессов, а именно:
- в нарушение требований к эксплуатации складов нефти и нефтепродуктов, в организации отсутствовали разработанные и утвержденные производственные инструкции (технологические карты) по видам работ на ОПО, в том числе на проведение сливо-наливных операций, что не позволяло персоналу действовать в соответствии                                             с установленным порядком;
- работники, непосредственно связанные с эксплуатацией ОПО, включая руководителей, инженерно-технических работников и заведующего нефтебазой, не были подготовлены                         и аттестованы в области промышленной безопасности в установленном порядке,                                    что свидетельствует об отсутствии должного контроля за их квалификацией;
- на дату аварии у организации отсутствовал действующий договор с профессиональной аварийно-спасательной службой или формированием, что не позволяло оперативно привлечь квалифицированные силы для ликвидации последствий разлива.
Указанные системные недостатки в организации производственного контроля, отсутствие необходимой документации, необеспечение подготовки персонала и готовности                             к аварийным ситуациям в совокупности с техническими причинами привели к возникновению аварии, ее несвоевременному обнаружению.

Слайд 12
30.05.2025 на ОПО «Площадка производства изопренового каучука» в городе Стерлитамак при проведении газоопасных работ в колодце по снятию заглушки на свече трубопровода азота произошло воспламенение газовоздушной смеси, один человек погиб
[bookmark: _GoBack]Несчастный случай со смертельным исходом произошел в результате воспламенения газовоздушной смеси углеводородов, скопившихся при выделении из почвы внутри колодца, от внешнего источника (курение на рабочем месте), в нарушении организации                               и проведения газоопасных работ
Причины
Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся                                                 в необеспечении контроля со стороны руководителя цеха за ходом выполнения работ,                            а именно отсутствие письменного распоряжения начальника цеха, оформленного наряда-допуска на газоопасные работы внутри колодцев, отбора проб и проведения анализа газовоздушной смеси на месте проведения работ, не обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания на месте производства работ
Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении допуска к работам повышенной опасности, а именно допуск работников цеха к проведению газоопасных работ без письменного распоряжения начальника цеха, без оформленного наряда-допуска в установленном порядке, без отбора анализа воздушной среды в колодцах № 1,2, не проведение целевого инструктажа по безопасному проведению газоопасных работ исполнителям, без средств индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующих противогазов).
Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования  несчастных случаев, в том числе личная неосторожность, невнимательность, поспешность выразившаяся в том, что Хасанов Д.Ш. не выполнил требования правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, требований локальных нормативных документов предприятия, а именно курил на месте проведения работ

Слайд 13
09.07.2025 при попытке открутить болты фланцевого соединения на дренажном трубопроводе серной кислоты возникла сложность и было принято решение срезать болт шлифмашинкой, при этом произошла утечка серной кислоты из разъема фланцевого соединения, которая попала на работников, пострадали два человека, которые получили химические ожоги серной кислотой 2-3 степени.
Причины:
Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, нарушение допуска к работам с повышенной опасностью:
Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины:
Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда,                      в том числе: непроведение обучения и проверки знаний охраны труда,
Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе: вследствие необеспеченности ими работодателем
Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда
Исполнителями работы по замене прокладки во фланцевом соединении вентиля дренажного трубопровода серной кислоты начаты огневые, газоопасные ремонтные работы без выполнения всех подготовительных работ, предусмотренных производственными инструкциями.
Исполнителями газоопасной ремонтной работы по замене прокладки во фланцевом соединении вентиля дренажного трубопровода серной кислоты осуществлен вход                                  в газоопасное место без разрешения лица, ответственного за проведение работ, без средств индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.
Не проведена проверка полноты выполнения подготовительных мероприятий                              к проведению огневой, газоопасной ремонтной работы по замене прокладки во фланцевом соединении вентиля дренажного трубопровода серной кислоты .
Перед началом выполнения огневых, газоопасных, ремонтных работ по замене прокладки во фланцевом соединении вентиля дренажного трубопровода серной кислоты не проведён инструктаж непосредственному руководителю огневых, газоопасных, ремонтных работ и исполнителям работ подрядной организации о мерах пожарной и промышленной безопасности и возможных опасных и вредных производственных факторах, характерных для опасного производственного объекта в отведенной ремонтной зоне.

Слайд 14
09.08.2025 в г. Уфа при выполнении плановых работ по разгерметизации трубопровода произошел хлопок, пострадали 25 человек.
Причины, квалифицированные по материалам расследования несчастного случая, выразившееся в разрушении трубопровода хлористого водорода от эрозионного воздействия газо-жидкостного потока с наличием твердых частиц сажи (кокса), уносимых из колонны закалки пирогаза, что привело к утонению стенки трубопровода с дальнейшим раскрытием дефекта вследствие напряженно-деформационного состояния околошовной зоны сварного соединения катушки и ответвления тройника, с последующим выбросом хлористого водорода.
Недостатки в создании и обеспечении функционирования   системы производственного контроля на опасном производственном объекте «Площадка производства № 1 АО «Башкирская содовая компания»», выразившиеся в эксплуатации трубопровода хлористого водорода без проведения технического освидетельствования                      в срок до 11.06.2025 и без проведения работ по оценке технического состояния по истечении срока безопасной эксплуатации, установленного экспертной организацией
Не приняты меры по предотвращению эрозионное воздействие газо-жидкостного потока с наличием твердых частиц сажи (кокса), уносимых из колонны закалки пирогаза, что привело к утонению стенки трубопровода с дальнейшим раскрытием дефекта вследствие напряженно-деформационного состояния околошовной зоны сварного соединения катушки и ответвления тройника, с последующим выбросом хлористого водорода.
Трубопровод хлористого водорода эксплуатируется без проведения технического освидетельствования в срок до 11.06.2025 и без проведения работ по оценке технического состояния по истечении срока безопасной эксплуатации, установленного экспертной организацией.

Слайд 15 
Благодарю за внимание! 



Доклад на тему: «Аварийность и травматизм при эксплуатации 


взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья, 


                       


на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, 


химического комплекса и 


транспортирования опасных веществ»


 


Добрый день уважаемые коллеги!


 


 


Слайд 2 


 


В своём докладе я расскажу о состоянии аварийности и травматизма 


при эксплуатации 


взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья, на объектах 


нефтехимическ


ой и нефтегазоперерабатывающей промышленности, химического 


комплекса и транспортирования опасных веществ


.


 


В 202


5


 


году 


фиксировалось большое количество учетных случаев, вызванных 


внешним воздействием, как правило атакой беспилотных летательных аппаратов 


 


(д


алее 


–


 


БПЛА). Такие случаи хотя и попадают первоначально в статистику аварийности 


                    


и травматизма, снимаются с учета Ростехнадзора после проведения расследования


, как 


                    


не связанные с нарушением обязательных требований в


 


области промышленной 


безопасности. 


 


Таким образом на данном совещании аварии вызванные внешним воздействием 


                         


не будут рассматриваться.


 


 


Слайд 3


 


В 2025 году на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и 


переработки рас


тительного сырья (далее 


-


 


объекты растительного сырья) событий 


аварийности не зарегистрировано (в 2024 г. 


–


 


1). 


 


В то же время зафиксирован рост смертельного травмирования: произошло 2 


смертельных несчастных случая (в 2024 г. 


–


 


1), групповые несчастные слу


чаи не допущены. 


При этом с 2023 года случаев травмирования работников на объектах растительного сырья 


в результате аварий не зафиксировано.


 


Все зарегистрированные события смертельного травматизма произошли в I


-


ом 


полугодии 2025 года на объектах растительн


ого сырья III класса опасности 


                                                   


и характеризуются следующими обстоятельствами.


 


 


Слайд 


4


 


11.04.2025 на опасном производственном объекте (далее 


–


 


ОПО) «Элеватор», 


эксплуатируемом ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» (Курс


кая обл., р


-


н Касторенский) 


                   


при проведении разгрузки на завальной яме автомобиль с подсолнечником опрокинулся 


                             


и прижал работника к системе аспирации, который в результате получил травмы, 


несовместимые с жизнь


ю


 


 


Данный смертельный несчастный случай не связан с аварией или инцидентом на ОПО, 


однако в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации подлежит 


расследованию, которое проведено Верхне


-


Донским управлением Ростехнадзора 


                                  


в установленном порядке. Согласно заключению судебно


-


медицинского исследования, 


выданного ОБУЗ «Бюро судебно


-


медицинской экспертизы», смерть пострадавшего 


наступила в результате множественных переломов шеи.


 


Основными орган


изационно


-


техническими причинами несчастного случая явились 


нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, необеспечение 


контроля со стороны руководителей и ответственных должностных лиц подразделения 


организации за ходом выполнения работ.


 


 


 


 


 




Доклад на тему: «Аварийность и травматизм при эксплуатации  взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья,                          на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности,  химического комплекса и  транспортирования опасных веществ»   Добрый день уважаемые коллеги!     Слайд 2    В своём докладе я расскажу о состоянии аварийности и травматизма  при эксплуатации  взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья, на объектах  нефтехимическ ой и нефтегазоперерабатывающей промышленности, химического  комплекса и транспортирования опасных веществ .   В 202 5   году  фиксировалось большое количество учетных случаев, вызванных  внешним воздействием, как правило атакой беспилотных летательных аппаратов    (д алее  –   БПЛА). Такие случаи хотя и попадают первоначально в статистику аварийности                       и травматизма, снимаются с учета Ростехнадзора после проведения расследования , как                       не связанные с нарушением обязательных требований в   области промышленной  безопасности.    Таким образом на данном совещании аварии вызванные внешним воздействием                            не будут рассматриваться.     Слайд 3   В 2025 году на взрывопожароопасных производственных объектах хранения и  переработки рас тительного сырья (далее  -   объекты растительного сырья) событий  аварийности не зарегистрировано (в 2024 г.  –   1).    В то же время зафиксирован рост смертельного травмирования: произошло 2  смертельных несчастных случая (в 2024 г.  –   1), групповые несчастные слу чаи не допущены.  При этом с 2023 года случаев травмирования работников на объектах растительного сырья  в результате аварий не зафиксировано.   Все зарегистрированные события смертельного травматизма произошли в I - ом  полугодии 2025 года на объектах растительн ого сырья III класса опасности                                                      и характеризуются следующими обстоятельствами.     Слайд  4   11.04.2025 на опасном производственном объекте (далее  –   ОПО) «Элеватор»,  эксплуатируемом ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» (Курс кая обл., р - н Касторенский)                      при проведении разгрузки на завальной яме автомобиль с подсолнечником опрокинулся                                и прижал работника к системе аспирации, который в результате получил травмы,  несовместимые с жизнь ю     Данный смертельный несчастный случай не связан с аварией или инцидентом на ОПО,  однако в соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации подлежит  расследованию, которое проведено Верхне - Донским управлением Ростехнадзора                                     в установленном порядке. Согласно заключению судебно - медицинского исследования,  выданного ОБУЗ «Бюро судебно - медицинской экспертизы», смерть пострадавшего  наступила в результате множественных переломов шеи.   Основными орган изационно - техническими причинами несчастного случая явились  нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, необеспечение  контроля со стороны руководителей и ответственных должностных лиц подразделения  организации за ходом выполнения работ.          

