Ответы на вопросы, поступившие до начала публичного мероприятия

Вопрос 1: 
	Необходимо ли проходить проверку знаний персоналу, работающему
по договорам подрядных работ на оборудовании сетевых организаций, потребителей электрической энергии, в том числе при производстве пуско-наладочных работ в целях получения разрешения на допуск в эксплуатацию?
Ответ:
В соответствии с п. 2 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 года №796 (далее – Правила), требования Правил распространяются в том числе на организации, осуществляющие на основании договоров с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии эксплуатационное обслуживание, в том числе ремонтное, техническое или оперативное обслуживание, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и (или) объектов электросетевого хозяйства, ремонт, монтаж, наладку и испытание оборудования объектов электроэнергетики, ремонт зданий и сооружений производственного назначения, входящих в состав объектов электроэнергетики.
Главой V Правил установлены требования к предэкзаменационной подготовке, проверка знаний работников в организациях. Так, среди требований к формам работы с персоналом указано прохождение проверки знаний.

Вопрос 2: 
 Какие требования предъявляются к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию, наладку аммиачных холодильных установок, не являющимся эксплуатирующими организациями?
Ответ:
	В соответствии с п.96 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее - ФНП), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536, монтаж (демонтаж), ремонт с применением сварки, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования под давлением при строительстве, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, консервации, ликвидации ОПО должны осуществлять специализированные организации, а также индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на производстве перечисленных
в настоящем пункте ФНП работ при осуществлении одного или нескольких видов деятельности в области промышленной безопасности.
	Согласно п. 101 ФНП работники специализированной организации, непосредственно осуществляющие работы по монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением
в порядке, установленном в соответствии положениями законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и ФНП распорядительными документами организации, должны пройти:
а) руководители и инженерно-технические работники — аттестацию
в области промышленной безопасности в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей
в соответствии с положениями статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ. 
б) рабочие - подготовку в объеме квалификационных требований (в рамках профессионального обучения), проверку знаний в объеме требований производственных инструкций и (или) инструкций для данной профессии,
а также в объеме технологических процессов, инструкций и карт на производство отдельных видов работ. 
	Проверка знаний требований производственных инструкций и (или) инструкций для данной профессии у рабочих проводится один раз в 12 месяцев. Ознакомление и проверка знаний технологических процессов, инструкций и карт на производство конкретного вида работ проводится непосредственно перед началом ее выполнения. 
	Компетентность сварщиков, специалистов сварочного производства
и специалистов неразрушающего контроля, участвующих в работах по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением в целях установления возможности их допуска к выполнению работ должна быть подтверждена в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации (п. 102 ФНП). 

	Вопрос 3: 
Должны ли проходить техническое освидетельствование лифты, отработавшие назначенный срок службы до 15 февраля 2025 г. и поставленные
в региональную программу замены лифтов в 2030 году? Кто должен проводить такое освидетельствование?
	Ответ:
	Порядок организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов
в метрополитенах установлен Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – объект), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г.
№ 1744 (далее – Правила). 
В соответствии с требованиями пункта 4 Правил, организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта
и включает в зависимости от вида объекта реализацию следующих мер: соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», технического регламента Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования», настоящих Правил, руководства (инструкции) по эксплуатации объекта и руководства (инструкции)
по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля (при наличии); обеспечение соответствия фактических параметров объекта основным техническим данным и характеристикам объекта и его оборудования, указанным в сопроводительной документации объекта; организация проведения обследования объекта по истечении назначенного срока службы, в том числе:
· организация проведения технического освидетельствования объекта в течение назначенного срока службы;
· организация проведения обследования объекта по истечении назначенного срока службы.
	Техническое освидетельствование и обследование объектов осуществляется в отношении лифтов - в порядке, установленном «Безопасность лифтов», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее – Технический регламент), органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Обследование объекта проводится по истечении назначенного срока службы с целью определения фактического состояния объекта и возможности его дальнейшего использования по назначению.
	По истечении назначенного срока службы объекта его использование без проведения обследования объекта и выполнения условий использования объекта, предусмотренных заключением по результатам обследования объекта,
не допускается.

	Вопрос 4.
	По сведениям, характеризующим ОПО Сеть газопотребления, входящие
в состав технические устройства работают на низком давлении газа  Р раб. - 0,0011 МПа, температура нагрева воды не выше 388К (115 град С), давление на питательных насосах теплосети до 0,3 МПа. Просим дать разъяснения по поводу обязательности исключения таких технических устройств из состава ОПО.
Ответ: 
Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Порядок установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2025 г. № 1363 «О регистрации опасных производственных объектов
в государственном реестре опасных производственных объектов».
В соответствии с п. 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, «сеть газопотребления» - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления,
до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.
Таким образом, из состава ОПО могут быть исключены технические устройства, находящиеся за пределами технологической линии сети газопотребления и не определяющие признаки опасности. 
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