**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   
по надзору за подъемными сооружениями во втором полугодии 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** | | | | | | | | |
| **Часто встречающиеся нарушения на подъемных сооружениях** | | | | | | | | |
| 1 | Эксплуатация подъемного сооружения с отступлениями от требований проекта производства работ (нарушение порядка складирования стройматериалов) | п. 101 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 19 | Второе полугодие 2019 года |
| 2 | Отсутствие на подъемных сооружениях информационных табличек | п. 124 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Низкая | Легкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 432 | Второе полугодие 2019 года |
| 3 | Входы в строящиеся здания расположены не в соответствии с проектом производства работ | п.п. «ж» п. 60, п.п. «з» п. 255 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 10 | Второе полугодие 2019 года |
| 4 | Недопустимые отклонения стыков рельсового пути | п. 207 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 21 | Второе полугодие 2019 года |
| 5 | Не проводятся плановые и внеочередные проверки состояния рельсовых путей кранов | п.п. 212-215 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 8 | Второе полугодие 2019 года |
| 6 | Не производится считывание данных регистратора параметров работы башенного крана более 6 месяцев. | п.п. «б» п. 25 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 7 | Второе полугодие 2019 года |
| 7 | Отсутствуют предупредительные знаки опасных зон | п.п. «ж» п. 160 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 17 | Второе полугодие 2019 года |
| 8 | Отсутствует установленный порядок допуска к работе  на подъемном сооружении персонала и контроль за его соблюдением | п.п. «з» п.23 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 10 | Второе полугодие 2019 года |
| 9 | Не обеспечен установленный порядок допуска к самостоятельной работе с выдачей соответствующего удостоверения | п.п.«б» п.150 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 10 | Второе полугодие 2019 года |
| 10 | Нарушение сроков периодических осмотров съемных грузозахватных приспособлений и тары при эксплуатации подъемного сооружения | п.228 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 17 | II полугодие 2019 года |
| 11 | Координатная защита подъемного сооружения не настроена  в соответствии  с проектом производства работ | п.136 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзораот 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 6 | Второе полугодие 2019 года |
| 12 | Отсутствие необходимой маркировки на съемных грузозахватных приспособлениях и таре | п. 222 ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533 | Ст. 9.1. КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 13 | Второе полугодие 2019 года |
| 13 | На лифтах предназначенных  для перевозки людей  не обеспечено наличие средств для освещения кабины при перебое  в электроснабжении | Нарушение п.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (п.1.6 Приложения №1 к ТР ТС 011/2011) |  | Высокая | Тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 14 | Второе полугодие 2019 года |
| 14 | В кабинах  или на кабинах лифтов не нанесена любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение  в течение всего срока службы лифта информация, содержащая: идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления. | Нарушение ч. 4 ст. 3 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  ТР ТС 011/2011. |  | Низкая | Легкая | п.п. 6 п.4.2.1.12  иные основания | 15 | Второе полугодие 2019 года |
| 15 | На лифтах  не обеспечено наличие средств для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного  для безопасного проведения работ персоналом. | Нарушение п. 1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (п. 1.28 Приложения №1 к ТР ТС 011/2011). |  | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 19 | Второе полугодие 2019 года |
| 16 | На лифтах не обеспечено наличие мер, снижающих риск падения персонала с крыши кабины. | Нарушение ч. 1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (п.1.24 Приложения №1 к ТР ТС 011/2011). |  | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 19 | Второе полугодие 2019 года |
| 17 | На лифтах не обеспечено наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами  при их движении. | Нарушение ч. 1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (п.1.27 Приложения №1 к ТР ТС 011/2011). |  | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 11 | Второе полугодие 2019 года |
| 18 | Не выравнена и не отрегулирована работа балансирной подвески верхней балки кабины лифта | Нарушение требований ст.4, п. 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований инструкции по эксплуатации завода изготовителя. |  | средняя | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 21 | Второе полугодие 2019 года |
| 19 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта  не проводится  в соответствии  с руководством  по эксплуатации завода изготовителя, а именно: дверь для доступа  в машинное помещение не оборудована замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения без ключа. | Нарушение требований п. 1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Нарушение требований п. 1.1 приложения 1  к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов»  (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований  п. 5.3.3.8 ГОСТ Р 53780-2010. |  | низкий | легкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 24 | Второе полугодие 2019 года |
| 20 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится  в соответствии  с руководством  по эксплуатации завода изготовителя, а именно: течь масла через сальники главного привода лебёдки лифта | Нарушение требований  п. 3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований инструкции по эксплуатации. Нарушение требований п.п. «г» п. 4.3 ГОСТ Р 53780-2010. |  | низкий | легкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 10 | Второе полугодие 2019 года |
| 21 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится  в соответствии  с руководством по эксплуатации завода изготовителя, а именно: повышенный износ ручьев канатоведущего шкива | Нарушение требований п.3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований инструкции  по эксплуатации. Нарушение требований  п.п. «г» п.4.3 ГОСТ Р 53780-2010. |  | высокий | тяжкая | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 8 | Второе полугодие 2019 года |
| 22 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта  не проводится  в соответствии  с руководством  по эксплуатации завода изготовителя, а именно: горизонтальное  и вертикальное расстояние между порогами этажных площадок и кабины  не обеспечивает безопасный вход  в кабину и выход из нее | Нарушение требований п.  1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Нарушение требований п.1.10 приложения 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований п.3.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Нарушение требований инструкции по эксплуатации. |  | средний | Средней тяжести | п.п. 6 п. 4.2.1.12  иные основания | 23 | Второе полугодие 2019 года |
| 23 | При подходе  к машинному помещению лифта  не обеспечен безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию, находящемуся в машинном помещении лифта,  что подтверждается:  –отсутствием освещения при подходе к машинному помещению лифта;  – наличием мусора при подходе к машинному помещению лифта. | Нарушение требований п. 1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (п. 1.21 Приложения № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011). |  | средний | Средней тяжести | п.п.6 п.4.2.1.12  иные основания | 10 | Второе полугодие 2019 года |